**关于加强节后复工现场安全管理**

**工作的通知**

各监理部：

春节假期已结束，为确保节后工程建设项目安全有序复工，履职好监理对安全生产的监管工作，现要求做好如下工作：

1. 督促总包单位：做好复工前安全生产自查工作，落实对进场工人安全生产教育培训工作。
2. 审查安全生产管理体系，是否存在变更，重点关注特殊工种的变动。

三、组织复工前的安全生产综合检查。各监理部必须对施工现场全面排查，重点对建筑起重机械、深基坑、高支模和脚手架等危大工程以及文明施工工作进行检查，相应检查整改通知随工程复工令一并上报总工办；根据建设行政主管部门要求，做好复工备案手续。

附件:《2023年建设工程项目春节后复工安全检查表》

 总工办

 2023.02.01

**附件1：**

**2023年建设工程项目春节后复工安全检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 检查日期 |  |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| 企业主体责任落实情况 | 1 | 是否建立安全生产管理制度 |  |
| 2 | 安全管理人员是否在岗履职 |  |
| 3 | 对安全隐患检查提出的问题，是否整改闭合 |  |
| 4 | 是否对新进作业人员进行安全教育培训和考核 |  |
| 5 | 各班组是否进行安全技术交底、班前教育和警示教育 |  |
| 建筑起重机械 | 1 | 起重机械进场安装、使用、拆卸报验资料是否齐全 |  |
| 2 | 特种作业人员是否配备到位 |  |
| 3 | 起重机械基础、附着装置、安全装置是否符合说明书或专项施工方案要求 |  |
| 4 | 起重机械是否进行维修保养和定期检查 |  |
| 5 | 起重机械吊装吊索具及交叉作业区安全防护是否到位 |  |
| 附着式升降脚手架 | 1 | 附着式升降脚手架进场安装、使用、拆卸报验资料是否齐全 |  |
| 2 | 架体是否按规定检测合格并办理使用登记 |  |
| 3 | 架体附着支座、提升装置、防坠防倾等装置及升降操作是否符合规范及方案要求 |  |
| 特种作业人员持证上岗 | 1 | 现场机械司机、安装拆卸工、信号司索工及混凝土泵工等特种作业人员是否持证上岗 |  |
| 2 | 现场最新一期特种作业人员花名册是否更新 |  |
| 危大工程管理情况 | 1 | 现场是否按公司规定对危大工程资料进行分类归档 |  |
| 2 | 危大工程方案编制、审批、论证、交底、实施和验收程序是否符合规定 |  |
| 3 | 超危大工程实施期间监理巡查制度是否落实 |  |
| 其他方面 | 1 | 现场施工升降机是否存在安全隐患 |  |
| 2 | 现场流动式起重机械使用报验资料是否齐全，警戒线是否拉设，支腿是否有隐患、指挥是否在岗 |  |
| 3 | 混凝土泵车在浇筑前是否进行验收、泵工是否持证上岗、是否进行安全技术交底、警戒线是否拉设、泵车支腿是否有隐患 |  |
| 4 | 现场消防设施是否配备，是否满足消防要求 |  |
| 5 | 现场临边洞口防护是否到位 |  |
| 6 | 牵涉到基坑开挖的，地下管线保护措施是否到位，是否进行地下管线交底 |  |
| 总监理工程师： |